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Pressemitteilung

WIR EMPFEHLEN VOR DER AUFARBEITUNG ZU REINIGEN!
Druckqualität steigern mit dem mobilen Laserreinigungs-Service für Rasterwalzen von ULMEX

[bookmark: _GoBack]27. April 2021: ULMEX Industrie System GmbH & Co. ist seit über 20 Jahren im Bereich Verpackung, sowohl Flexo- als auch Tiefdruck, tätig. Zu unseren Serviceleistungen gehört auch die innovative Laserreinigung von Keramik-Rasterwalzen und Chromwalzen direkt bei den Kunden vor Ort. Die hauseigenen Service-Fahrzeuge verfügen alle über modernste Laserreinigungsgeräte. Durch diese ist ULMEX in der Lage direkt beim Kunden in wenigen Stunden alle Rasterwalzen rückstandslos und zellentief zu reinigen. Natürlich erfolgen alle Reinigungen unter Einhaltung und Berücksichtigung aller gültigen Sicherheitsvorschriften. Die Reinigungen werden durch unser geschultes Fachpersonal durchgeführt. Die Reinigung der Rasterwalzen kann sowohl in ausgebautem Zustand der Walzen oder Sleeve, als auch in der Maschine erfolgen. In der Maschine wird meist gereinigt, wenn die Rasterwalzendemontage viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die von ULMEX verwendete Lasertechnologie entspricht der effektivsten, sichersten und umweltfreundlichsten Methode um Keramik- und Chromwalzen zu reinigen. Es kann jede Art von Verschmutzung entfernt werden. Egal ob angetrocknete oder in den Zellen tiefsitzende Farbe, Lacke, Kleber, Substratreste oder Staub vorliegt. Bei ordnungsgemäßer Planung kann diese Reinigungsmethode die Lebensdauer der Rasterwalzen verlängern und verbessert gleichzeitig die Qualität des gedruckten Produkts.

Des Weiteren sind alle mobilen Reinigungsanlagen von ULMEX mit fortschrittlichen digitalen 3D-Mikroskopen ausgestattet. Diese ermöglichen unseren Technikern eine Messung der Rasterwalzen vor und nach der Reinigung mit genauer Volumenangabe der jeweiligen Rasterwalze. Nach der Reinigung erhält der Kunde einen detaillierten Bericht mit den 3D-Aufnahmen, Zellenprofil, Zellentiefe und Volumenangabe. So kann der Kunde auch das erreichte Volumen mit dem Nominalvolumen vergleichen. 

Die erfassten Daten erlauben es den ULMEX-Technikern in Echtzeit den Zustand des Anilox-Bestandes aufzuzeigen und eine chronologische Aufstellung der durchgeführten Reinigungen zu erstellen. So übergibt man den Kunden eine sehr genaue Auswertung der Reinigungsvorgänge. Hierbei handelt es sich auch um unverzichtbare Informationen zur Auswertung der Verschleiß- und Nutzungs-Entwicklung der einzelnen Rasterwalzen. So bietet man den Kunden eine noch individuellere Beratung, die auf den tatsächlichen Bedürfnissen basiert. 

„Oft wird bei abnehmender Übertragung und Verschlechterung des Produktionsergebnisses auf eine kostenaufwendige Aufarbeitung der Rasterwalzen zurückgegriffen. Eine effektive Reinigung der Walzen führt zu einer Kostenverringerung und optimiert die Prozesszeiten. Wir bieten unseren Reinigungs-Service auch außerhalb der Produktionszeiten an, um Standzeiten auszuschließen“. In diesen Fällen plant ULMEX die Reinigung in der Nachtschicht oder am Wochenende ein. So wird nicht nur ein Produktionsausfall verhindert, auch der Kontakt zu Personal des Kunden wird auf ein Minimum reduziert.  
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